***SHILED LAN ENC28J60 AND MEGA 2560***

**Cách nối dây giữa ENC28J60 sang UNO và MEGA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENC28J60 Module | Arduino Uno/Due | Arduino Mega |
| CS | D10 | D53 |
| ST | D11 | D51 |
| SO | D12 | D50 |
| SCK | D13 | D52 |
| RESET | RESET | RESET |
| LNT | D2 | D2 |
| Q3 | 3,3V | 3,3V |
| GND | GND | GND |

**Lưu ý :** LNT VÀ RESET KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC

**THƯ VIỆN:** UIPEthernet.h

**THƯ MỤC ĐỂ 3 CODE PHP** : htdocs/sv/ssss

* **Nội dung file gửi gồm: + 3 file php**

**+ 1 code arduino**

**+ 1 hình ảnh sơ đồ nối dây**